安装说明

1. 先运行 "CDM21228_Setup.exe" 安装驱动程序
   如果已经安装过驱动,请不要重复安装
   
2. 运行 "FlexGiGa_U160_Setup_Vxx.exe" 安装U160程序
   安装后,会在桌面生成 "FlexGiGa_U160.exe" 快捷方式,双击就可以运行   
   程序采用绿色方式安装,不会更改系统文件

********** Change List **************
2022.01.18 发布: FlexGiGa U160 Bus Adapter V1.5 安装软件(中英文版本,内含驱动)
更新如下:
增加了新版本硬件的支持
默认开启两路 任意频率发生器
修正了个别字符在中文下显示为英文的问题



2010.10.3 发布: FlexGiGa U160 Bus Adapter V1.4 安装软件(中英文版本,内含驱动)
更新如下:
可以配置脚本重复运行（次数可配）
增加I2C从地址扫描的脚本文件
增强的部分功能

2019.11.30 发布: FlexGiGa U160 Bus Adapter V1.3 安装软件(中英文版本,内含驱动)
更新如下:
新增25系列SpiFlash读、写、校验工具,使用方便,功能强大
新增FeRAM(铁电存储器)的读、写、校验工具,使用方便,功能强大
增强的部分功能

2019.10.25 发布: FlexGiGa U160 Bus Adapter V1.2 安装软件(中英文版本,内含驱动)
......
