**U160 SDK Sample for VC++ Readme**

Ver:191008

1. 这个code里面 .\samples\i2c\_master\i2c\_master.cpp

包含了 VIO的设置 和 I2C Pull up resistance的设置.

在实现其他功能需要设置时,请参考这段code

1. 程序运行需要用到这个文件"LibFT4222.dll",请copy到相应 .exe的目录

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 联系方式 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

网站: [www.flexgiga.com](http://www.flexgiga.com)

e-mail: [flexgiga@sina.com](mailto:flexgiga@sina.com)

淘宝: <https://shop538817056.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.1e2cdc00LZW8fg>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 淘宝/Taobao | | 技术支持及售后 微信 |
|  | |  |
|  | |  | | |